**榕力云端口设备恢复指南**


一、目的

提供工程师把榕力远程管理系统灌入到电脑机顶盒中的方法参考

二、文件说明

本公司会为您提供一个压缩包“榕力远程管理系统恢复.rar”，

解压以后会看到一个文件夹，两个文档，如下图：



说明：1、2014-02-26-05-img,这个是系统镜像，恢复时使用

其中，2014-02-26-05是版本号，

以本公司实际提供的版本为准

2、tuxboot-0.5.exe、clonezilla-live-2.1.2-43-i486.iso

以上两个文件供制作启动U盘使用


三、方案

* 启动U盘的制作

1、插入一个容量大于2G的U盘

2、启动tuxboot-0.5.exe

点击tuxboot-0.5.exe,出现如下界面：



说明：（1）格式：ISO

（2）来源文件：clonezilla-live-2.1.2-43-i486.iso

（3）Drive：选择插入的U盘

（4）其它默认，点击OK按钮，自动完成制作

* 拷贝榕力远程管理系统镜像文件

1、在启动U盘根目录下新建home/partimag目录

2、把提供的镜像文件夹整个拷贝到新建的文件夹下

例如：把2014-02-26-05-img整个文件夹

复制home/partimag下


* 系统镜像恢复

1、在电脑机顶盒上，插入上一步制作的启动U盘

2、按快捷键进入BIOS，选择U盘启动

根据主板类型的不同，选择不同的快捷键，出现如下界面：


**选择USB启动**



3、安装步骤


(1)图形界面

**选择第一项**




（2）选择语言

**选择简体中文**



（3）键盘映射

**选择第二项，不修改键盘映射**




（4）进入到选择菜单

**选择第一项使用再生龙**



（5）模式选择

**选择第一项**




（6）选择备份或者还原介质

**选择最后一项，skip**




（7）配置模式


**选择第一项初学模式**



（8）还原模式选择

**选择第三项，还原镜像文件到本机硬盘**







**验证镜像是否是正确的，然后OK，或者Cancel**

（9）按两次回车确认






（10）执行



（11）关机



（11）拔出U盘

至此恢复完毕，重新启动电脑机顶盒就可以了

四、支持热线

如果您在安装过程中，出现特殊情况，或者其他问题，请联系本公司。本公司网址：htttp://www.ronglipower.com， 电话：13917019907